臺北醫學大學

桌上型吸引器 安全作業標準

學院 系所 實驗室

作業種類區分：常用設備

單位作業名稱：移除實驗產生的廢液

作業方式：單人操作

使用處理材料：實驗產生的廢液

使用器具工具：橡膠管，巴斯德滴管

防護器具：實驗衣，護目鏡、口罩、實驗用手套

資格限制：經實驗室指導後，始可操作(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1. 作業前 | 1.1開啟開關  1.2插上乾淨的巴斯德滴管 |  |  |  |
| 1. 作業中 | 2.1用滴管尖吸出要移除的廢液 |  |  |  |
| 1. 作業後 | 3.1關閉開關  3.2移除使用過的巴斯德滴管  3.3廢液加入漂白水混勻殺菌後再倒入水槽 | 3.3含感染性廢棄物之廢液打翻  3.3被混有漂白水廢液潑濺到 | 3.3全程戴實驗手套及穿著實驗衣，動作輕緩。 | 3.3若不慎噴濺到身體應立即以大量清水沖洗，後續如有身體不適應立即就醫  3.3沖洗後送醫，並報告實驗室負責人。  3.3使用漂白水清潔噴濺物品及區域，進行必要之消毒作業 |
| **圖**  **解** |  | | | |

實驗室負責人： 製表人： 發行日期：2020/01/01